В настоящий ГОСТ внесено Изменение N 1, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 17 декабря 1987 г. N 297
См. текст ГОСТа в предыдущей редакции

Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 23009-78
"Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные.
Условные обозначения (марки)"
(срок введения установлен постановлением Госстроя СССР
от 18 января 1978 г. N 5)
(с изменениями от 17 декабря 1987 г.)

Prefabricated concrete and reinforced concrete constructionsproducts. Symbols (marks)

Срок введения с 1 января 1979 г.

 1. Основные положения                                                   
 2. Обозначения, входящие в марку                                        
 Приложение 1. Условные   буквенные  обозначения  наименований  основных 
               конструкций и изделий                                     

Настоящий стандарт распространяется на сборные бетонные и железобетонные конструкции и изделия и устанавливает правила составления и применения условных обозначений (далее - марок) этих конструкций и изделий в разрабатываемых стандартах, технических условиях и проектной документации.

1. Основные положения

1.1. Марка должна содержать обозначения основных характеристик конструкций и изделий.
1.2. Марка состоит из буквенно-цифровых групп, которые разделяются дефисом.
Число групп должно быть не более трех.
1.2.1. Первая группа должна содержать:
обозначение типа конструкции и изделия;
определяющие габаритные размеры (пролет, длину, ширину, высоту, толщину, диаметр и т.п.) или обозначение типоразмера конструкции и изделия.
1.2.2. Во второй группе следует приводить:
несущую способность конструкции и изделия;
класс напрягаемой арматуры;
вид бетона.
В марке конструкций и изделий, изготовляемых из тяжелого бетона, вид бетона не указывают.
1.2.3. В третью группу включаются дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения конструкций и изделий;
стойкость к воздействию агрессивной среды;
сейсмостойкость (для конструкций и изделий, предназначенных для зданий и сооружений с расчетной сейсмичностью 7 баллов и выше);
стойкость к воздействию повышенных и высоких температур;
конструктивные особенности (наличие дополнительных закладных изделий, отверстий, проемов, вырезов и т.п.).
В третьей группе допускается приводить другие характеристики, отражающие условия применения конструкций и изделий.
1.3. Обозначения первой группы должны включаться в марку всех бетонных и железобетонных конструкций и изделий.
Необходимость включения в состав марки второй и третьей групп обозначений определяется организацией, разрабатывающей стандарты, технические условия или рабочие чертежи конкретных конструкций и изделий.
1.4. Для обозначений характеристик конструкций и изделий в марке следует применять буквы русского алфавита и арабские цифры.
В обозначениях класса арматуры, а также класса труб по напорности допускается применение римских цифр.
1.5. Марку следует записывать в одну строку.
1.6. Исключен.
1.7. Структура марки конструкции и изделия в общем виде следующая:

Х Х.Х.Х-ХХХ-ХХ Х
─ ───── ─── ── ─
│   │   │││  │ │
└───┼───┼┼┼──┼─┼───── Обозначение типа конструкции и изделия (п. 2.1).
    └───┼┼┼──┼─┼───── Определяющие  габаритные  размеры  или  обозначение
        │││  │ │      типоразмера конструкции и изделия (п. 2.2)
        └┼┼──┼─┼───── Несущая способность или обозначение  конструкции  и
         ││  │ │      изделия в зависимости от несущей способности
         ││  │ │      (п. 2.3)
         └┼──┼─┼──────Класс напрягаемой арматуры (п. 2.4)
          └──┼─┼───── Вид бетона (п. 2.5)
             └─┼──────Дополнительные  характеристики,  отражающие  особые
               │      условия применения конструкции и изделия:
               │         а) стойкость  к  воздействию  агрессивной  среды
               │            (п. 2.6);
               │         б) сейсмостойкость (п. 2.7);
               │         в) стойкость к воздействию повышенных и  высоких
               │            температур (п. 2.8);
               │         г) конструктивные      особенности  -    наличие
               │            дополнительных  закладных изделий, отверстий,
               │            вырезов и т.п. (п. 2.9)
               └───── исключен

2. Обозначения, входящие в марку

2.1. Обозначение типа конструкции и изделия в марках должно состоять из условного буквенного обозначения наименования конструкции и изделия.
Для обозначения типа конструкции и изделия следует применять прописные буквы. Число букв, как правило, не должно превышать трех.
Условные буквенные обозначения наименований основных конструкций и изделий приведены в рекомендуемом приложении 1.
Для конструкций, имеющих несколько типоразмеров, условное буквенное обозначение наименования конструкции допускается дополнять цифрой, стоящей перед обозначением типа конструкции.
2.2. Указываемые в марках габаритные размеры должны приводится определяющие для данной конструкции или изделия.
Габаритные размеры приводятся координационные или конструктивные.
Размеры следует указывать в метрах или дециметрах (с округлением до целого числа). Для мелкоразмерных изделий размеры допускается указывать в сантиметрах.
В тех случаях, когда в марке указываются два или три определяющих размера (например, длина, ширина и высота), цифровые обозначения этих размеров разделяются точкой.
Вместо габаритных размеров в марках допускается приводить обозначение типоразмера конструкции и изделия.
2.3. Несущую способность конструкции и изделия следует указывать цифрами, соответствующими расчетной нагрузке.
Допускается приведение в марке цифрового обозначения, характеризующего несущую способность конструкции и изделия.
2.4. Класс напрягаемой арматуры следует приводить в соответствии со стандартами и техническими условиями на арматурную сталь и с нормативными документами по проектированию железобетонных конструкций.
2.5. Основные виды бетона обозначаются буквами:
Л - легкий бетон;
Я - ячеистый бетон;
С - плотный силикатный бетон;
М - мелкозернистый бетон.
Ж - жаростойкий бетон.
2.6. Стойкость к воздействию агрессивной среды - необходимо указывать для конструкций и изделий, предназначенных для работы в условиях воздействия агрессивной среды.
Стойкость к воздействию агрессивной среды, характеризуемая показателями проницаемости бетона, обозначается:
Н - бетон нормальной проницаемости;
П - бетон пониженной проницаемости;
О - бетон особо низкой проницаемости.
Показатели бетона должны приниматься согласно СНиП 2.03.11-85.
2.7. Сейсмостойкость конструкций и изделий, предназначенных для зданий и сооружений с расчетной сейсмичностью 7 баллов и выше, обозначается буквой С.
2.8. Стойкость к воздействию повышенных и высоких температур, которая указывается для конструкций и изделий, предназначенных для работы в условиях воздействия этих температур, характеризуется классом жаростойкого бетона, устанавливаемым в зависимости от предельно допустимой температуры применения бетона согласно ГОСТ 20910-82.

Взамен ГОСТ 20910-82 постановлением Госстроя СССР от 12 октября 1990 г. N 86 с 1 июля 1991 г. введен в действие ГОСТ 20910-90

2.9. Особенности конструкции и изделия (наличие дополнительных закладных изделий, отверстий, проемов, вырезов и т.п.) отражаются в марке арабскими цифрами или строчными буквами.
2.10. Исключен.

Приложение 1
Рекомендуемое

Условные буквенные обозначения наименований основных конструкций
и изделий

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│       Наименование конструкции и изделия       │  Условное буквенное  │
│                                                │     обозначение      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сваи                                            │          С           │
│Фундаменты (столбчатые, плитные и т.п.)         │          Ф           │
│Фундаменты ленточные                            │          ФЛ          │
│Фундаменты под оборудование                     │          ФО          │
│Фундаментные блоки и блоки стен подвалов        │          ФБ          │
│Балки фундаментные                              │          БФ          │
│Колонны                                         │          К           │
│Колонные эстакады под трубопроводы              │          КЭ          │
│Ригели                                          │          Р           │
│Балки (кроме оговоренных ниже)                  │          Б           │
│Балки подкрановые                               │          БК          │
│Балки обвязочные                                │          БО          │
│Балки подстропильные                            │          БП          │
│Балки стропильные                               │          БС          │
│Балки    пролетных    строений       эстакад под│          БЭ          │
│трубопроводы                                    │                      │
│Балки  перекрытий  коммуникационных   тоннелей и│          БТ          │
│каналов                                         │                      │
│Фермы подстропильные                            │          ФП          │
│Фермы стропильные                               │          ФС          │
│Плиты перекрытий и покрытий                     │          П           │
│Плиты днищ коммуникационных тоннелей и каналов  │          ПД          │
│Плиты  перекрытий  коммуникационных   тоннелей и│          ПТ          │
│каналов                                         │                      │
│Лотки каналов                                   │          ЛК          │
│Плиты карнизные                                 │          ПК          │
│Плиты парапетные                                │          ПП          │
│Плиты подоконные                                │          ПО          │
│Опорные подушки                                 │          ОП          │
│Лестничные марши                                │          ЛМ          │
│Лестничные площадки                             │          ЛП          │
│Ступени                                         │          ЛС          │
│Косоуры, балки лестничных площадок              │          ЛБ          │
│Стеновые блоки                                  │          СБ          │
│Стеновые блоки цокольные                        │         СБЦ          │
│Панели стеновые                                 │          ПС          │
│Панели перегородок                              │          ПГ          │
│Перемычки                                       │          ПР          │
│Стенки подпорные                                │          СТ          │
│Шпалы железобетонные для железных дорог         │          Ш           │
│Трубы железобетонные безнапорные:               │                      │
│раструбные                                      │          Т           │
│фальцевые                                       │          ТФ          │
│Трубы железобетонные напорные.                  │                      │
│виброгидропрессованные                          │          ТН          │
│Трубы бетонные                                  │          БТ          │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘